Számítógépes hálózat

Eszköztár:


**Számítógépes hálózatok létrehozásának előnyei**

Számítógépes hálózatok létrehozásának alapvető célja a számítógépek közötti gyors és megbízható adatkommunikáció lehetőségének megteremtése volt. Az információ erőforrás, aki rendelkezik vele, akár hatalommal is rendelkezhet mások felett, ezért váltak nagyon fontos eszközzé a számítógépes hálózatok. A fő célok egyike ma is a kommunikáció lehetőségének biztosítása.  
Emellett a hálózatok számos előnnyel rendelkeznek a mindennapi munkában is:

* a hálózatok révén egyszerűsödik a munka,
* lehetőség van az erőforrások (pl. háttértárak, nyomtatók, adatbázisok) megosztására,
* a gépek közötti kommunikáció, adatátvitel gyors,
* csökken az adatvesztés veszélye,
* a hálózatok révén energia, pénz takarítható meg,
* és nem utolsó sorban a szabadidő, szórakozás egyik igen jelentős eszközévé vált az elmúlt időkben.

Számítógépes hálózat

Számítógépek összekapcsolt rendszere, melyben a gépek információcserére képesek.

[](http://cms.sulinet.hu/get/d/da5e9ab8-7872-46fd-8544-56d5a17e7a8b/1/1/b/Large/Halozat_felepitese.jpg)

Számítógépes hálózat

Hálózatok csoportosítása 1

Eszköztár:

## Hálózatok csoportosítása összekötés szerint

A hálózatokat többféle módon csoportosíthatjuk, az egyik csoportosítási szempont a gépek összeköttetési módja lehet. E téren megkülönböztethetünk pl. vezetékes és vezeték nélküli (wireless) hálózatokat. Vezetékes hálózatok esetében az átviteli közeg valamilyen fémkábel vagy fényvezető szál lehet, míg vezeték nélküli technológia esetén az átviteli közeg a levegő.

## Vezetékes hálózatok

Néhány éve még a lokális hálózatok ( LAN) építésekor a legjellemzőbb vezetéktípus a koaxiális kábel volt. A hálózatokhoz használt koaxiális kábel (röviden koaxkábel) felépítésében hasonlít a tévéhez csatlakoztatott antennavezetékhez. Ezt a vezetéktípust jellemzően a sín topológiájú hálózatokhoz alkalmazzák. Előnye, hogy viszonylag kevés vezetékkel köthetők össze a gépek, viszont a vezeték sérülése a teljes hálózatot működésképtelenné teszi.  
A vezetékes összeköttetésű lokális hálózatok (LAN) ma is jellemző másik vezetéktípusa a csavart érpár (UTP, STP). Ez lehet árnyékolatlan (UTP) vagy árnyékolt (STP), és leginkább a telefonzsinórhoz hasonlít, pontosabban a telefonzsinór is egy bizonyos fajta csavart érpár. Jellemzően a csillag topológiájú hálózatok vezetéke, és a gépek összeköttetésének megvalósításához szükség van valamilyen hálózati csatolóeszközhöz, ilyen pl. az ún. hub is.  
Ma már Magyarországon sem számít ritkaságnak a fényvezető, másképpen optikai szálak alkalmazása a hálózatok esetében. Ez a technológia egyaránt használható lokális (LAN) és kiterjedt (MAN és WAN) hálózatok esetében is. A fénykábelek fényvezető szálat vagy szálakat tartalmaznak, és működésük alapelveit a fény fizikai jellemzői (pl. fénytörés) határozzák meg. Ez a technológia alkalmas a legnagyobb átviteli sebesség megvalósítására, ezért ha a jövőben a vezetékes hálózatok megőrzik helyüket a számítástechnikában, várhatóan ez az eljárás fog a leginkább fejlődni.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Csillag topológia](http://cms.sulinet.hu/get/d/ef7dc188-c9e5-460e-a0bb-a6a6935f7da1/1/1/b/Normal/Csillag_topologia.jpg)  Csillag topológia | [Gyűrű topológia](http://cms.sulinet.hu/get/d/0874b25a-0299-4f4b-a30a-b44edfbb7087/1/1/b/Normal/Gyuru_topologia.jpg)  Gyűrű topológia | | [Sín topológia](http://cms.sulinet.hu/get/d/2c983828-ef83-4968-a213-7ba223e7c4e0/1/1/b/Normal/Sin_topologia.jpg)  Sín topológia | |
| [Hálózati kártya](http://cms.sulinet.hu/get/d/bb81e4db-b683-46ee-af46-b9e3397614dd/1/1/b/Normal/halokartyak.jpg)  Hálózati kártya | | [Vezetékek](http://cms.sulinet.hu/get/d/c904e0bb-874f-465b-a3c3-f1b9b7750c93/1/1/b/Normal/vezetekek.jpg)  Vezetékek | | [HUB, router, switch](http://cms.sulinet.hu/get/d/5c1d3d07-bd60-4617-89fd-ba7072c1b65b/1/1/b/Normal/halozati_eszkoz.jpg)  HUB, router, switch | |

Hálózati kártya

Olyan bővítőkártya, melynek segítségével két számítógép vezetékek, esetleg további hálózati csatolóeszközök segítségével összekapcsolható.

HUB

Általánosan használt hálózati csatolóeszköz a hálózatba kötött eszközök összekapcsolásához. Tipikus alkalmazási területei a csillag topológiájú LAN-ok.

UTP, STP

UTP: Unshielded Twisted Pair, azaz árnyékolatlan sodrott érpár. STP: Shielded Twistd Pair, vagyis árnyékolt sodrott érpár.  
Mindkettőt számítógépes hálózatok építésénél (is) használják. Egy szál két szigetelt rézhuzalból áll, melyet egymás köré sodornak, így csökkentve az elektromágneses interferenciát.

Koaxiális kábel

A kábel belsejében rézhuzal fut, melyet kívülről műanyag szigeteléssel vonnak be. Ezen a szigetelésen kívül található a vezeték másik vezetője, mely egy sűrű szövésű fémháló. Ezt kívülről szintén műanyag szigetelés burkolja.

Topológia

A hálózati eszközök (számítógépek, nyomtatók, stb.) összekapcsolásának struktúrája.

Sín topológia

Számítógépek és egyéb eszközök összekapcsolásának az a módja, amikor az eszközöket egyetlen vezetékkel kapcsoljuk össze: az eszközök között a vezeték mintegy sínként helyezkedik el. A vezeték két végét végelzáró elem zárja le.  
Az ilyen topológiájú hálózatok ún. adatszóró (broadcast) típusú hálózatok. Mivel minden eszköz ugyanazon a kommunikációs csatornát használja, így az adatcsomagok ütközhetnek. Az ilyen topológiájú hálózatokban az üzenetek ütközését kezeli a hálózati hardver és szoftver.

Csillag topológia

Számítógépek és egyéb eszközök összekapcsolásának az a módja, amikor minden eszköz egy-egy vezetékkel egy közös hálózati kapcsolóeszközhöz kapcsolódik.

Gyűrű topológia

Számítógépek és egyéb eszközök összekapcsolásának az a módja, amikor az eszközök egyetlen vezetékhez kapcsolódnak. A sín topológiától geometriájában abban különbözik, hogy a vezeték két vége össze van kötve, így nincs szükség végelzáró elemekre.